**OPIS WYMAGAŃ DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia**  | **Parametry wymagane**  | **Parametry ofertowane** |
|  | **Centrala monitorująca współpracująca z monitorami pacjenta firmy Biolight posiadanymi przez szpital** | TAK |  |
|  | Obsługa min 32 monitorów pacjenta jednocześnie | TAK |  |
|  | Tryb komunikacji WiFi lub sieć kablowa | TAK |  |
|  | Ekran monitora o przekątnej **24”** i rozdzielczości 1920x1080 | TAK |  |
|  | **Ekran powtarzający w gabinecie lekarskim min 32cale** | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowych monitorów do 4 sztuk | TAK |  |
|  | Wyświetlanie 32 łóżek na jednym ekranie centrali jednocześnie | TAK |  |
|  | Pamięć minimalnie 300 wypisanych pacjentów | TAK |  |
|  | Tryb full disclosure 240 godzin | TAK |  |
|  | 240 godzin trendów | TAK |  |
|  | Pamięć 1000 pomiarów NIBP | TAK |  |
|  | Przegląd OxyCRG z ostatnich 48 godzin dla noworodków | TAK |  |
|  | Pamięć 8 godzin trendów dynamicznych | TAK |  |
|  | Statystyki arytmii z ostatnich 24 godzin | TAK |  |
|  | Wbudowana obsługa HL7 | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich 720 pomiarów C.O. | TAK |  |
|  | Wbudowane funkcje obliczeniowe 6 różnych | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich 1000 alarmów | TAK |  |
|  | Tryby pracy: noc, prywatny i standby | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego wyświetlającego kopię ekranu centrali | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji w postaci wiele łóżek, 8h minitrend dynamiczny, ekran EKG, ekran OxyCRG, duże liczby | TAK |  |
|  | Możliwość zamrożenia fali | TAK |  |
|  | Podsumowanie 24h EKG | TAK |  |
|  | 720 pomiarów C.O. | TAK |  |
|  | 6 wbudowanych funkcji kalkulacyjnych | TAK |  |
|  | **7 ramion do zawieszenia kardiomonitorów** | TAK |  |
|  | Ramiona pokryte farbą, lakierowane proszkowo | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu kardiomonitora wokół 2 osi | TAK |  |
|  | Obciążalność ramienia do 30kg, długość ramienia 298mm | TAK |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania oraz wgranie najnowszej aktualizacji w kardiomonitorach Q7 wraz zwykonaniem przeglądu technicznego według zaleceń producenta | TAK |  |
|  | **2 Stojaki jeżdżące do kardiomonitorów** | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi kardiomonitorów / centrali w dniu instalacji | TAK |  |
|  | Gwarancja 48 m-cy wraz z bezpłatnymi przeglądami w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Przeszkolenie pracowników DAM z wykonywania okresowych przeglądów centrali i kardiomonitorów | TAK |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Czytelne podpisy Wykonawcy*