**FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY OCENIANE** | **Punktacja za spełnienie parametrów**  | **UZUPEŁNIA WYKONAWCA – Parametr oferowany**  |
| 1. | Dodatkowa pompa perystaltyczna pozwalająca na ciągłą podaż roztworu wapnia bez zmiany worka przez min. 20 godzin  | TAK – 10 pktNIE – 1 pkt   |  |
| 2. | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu bez konieczności wymiany całej kasety | TAK – 10 pktNIE – 1 pkt  |  |
| 3. | Możliwość poboru roztworu dializatu z 4 worków bez dodatkowego łącznika  | TAK – 10 pktNIE – 1 pkt  |  |
| 4 |  Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi celem udrożnienia dostępu naczyniowego bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika  | TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt  |  |
|  5 | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w tryb pielęgnacji z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi |  TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt  |  |