**FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH**

Dostawa dwóch kompletnych klimatyzatorów dla pomieszczeń:

- Złącza Kablowego Z4

- Zasilacza UPS Kardiologia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Ilość | Parametr oferowany |
|  | Zakres dostawy części |  |  |
| 1 | Klimatyzator ścienny (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) o parametrach nie gorszych niż:  - Moc nominalna chłodnicza jednego klimatyzatora od 5 kW-6 kW w trybie chłodzenia  - Nominalny pobór mocy jednego klimatyzatora od 1,5 - 2 kW w trybie chłodzenia  - Praca przy zewnętrznych temperaturach – 10 ° C do + 50° C w trybie chłodzenia  - Czynnik chłodniczy R32 (ilość 0,9 do 1,1)  - Klasa energetyczna A++  -COP od 3,5 do 4  - Filtr powietrza wyjmowany/nadający się do mycia | 2 sztuki |  |
| 2 | Gwarancja producenta na urządzenia 5 lat. | - |  |
| 3 | Rura miedziana izolowana średnica 6 mm o parametrach:  - Ochrona przed kondensacją i stratami energii  - Przystosowany dla gazów chłodniczych R-32  - Odporny na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne | 50 mb |  |
| 4 | Rura miedziana izolowana średnica 12 mm o parametrach:  - Ochrona przed kondensacją i stratami energii  - Przystosowany dla gazów chłodniczych R-32  - Odporny na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne | 50 mb |  |
| 5 | Przewód YDYo 5 x 2,5 mm2 750V | 50 mb |  |
| 6 | Przewód YDYp 2 x 1 mm2 750 V | 50 mb |  |