**Formularz parametrów wymaganych i ocenianych**

Nazwa i producent : ………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………………………………………….

Typ: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Parametry wymagane Lampy do fototerapii LED łóżeczkowej dla noworodków** | **Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE lub Opis** |
| **1.** | Skuteczność promieniowania lampy w zakresie:Niski stopień intensywności：≥40 μW/cm2/nm Wysoki stopień intensywności ：≥58 μW/cm2/nm |  |
| **2.** | Duży obszar efektywnego naświetlania 17 cm x 27 cm |  |
| **3.** | Długość fali promieniowania w zakresie 400-550 nm |  |
| **4.** | Żywotność diod LED 50 tys. godzin  |  |
| **5.** | Dwustopniowa regulacja intensywności światła  |  |
| **6.**  | Maty naświetlające o opływowym kształcie ,Powierzchnia - 171 mm x 270 mm |  |
| **7.** | Długość elastycznego przewodu światłowodowego łączącego matę z urządzeniem max 1,4 m o wadze 0,8 kg  |  |
| **8.** | Możliwość wyciszenia alarmu |  |
| **9.** | Alarmy wizualne i dźwiękowe |  |
| **10.** | Lampa wyposażona w licznik czasu pracy |  |
| **11.** | Wymiary lampy max. 52,2 x 20,6 x 9,3 cm .  |  |
| **12.** | Waga samej lampy max. 2 kg |  |
| **13.** | Pobór mocy max. 50W |  |
| **14.** | Poziom głośności ≥40 dB |  |
| **WYPOSAŻENIE** |
| **15.** | Okularki ochronne w 2 rozmiarach po 3 szt. z każdego rozmiaru |  |
| **16.** | Lampa w zestawie z jednorazowymi nakładkami na matę w ilości 3 szt.  |  |
| **17.** | Instrukcja obsługi w języku polskim  |  |
| **18.** | Gwarancja 24 miesięcy |  |
| **20.** | Dostawca zobowiązuje się do:- dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego,- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia |  |
| **21.** | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  |